# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Começar a gravar automaticamente em resposta ao som – a função VOR

Pode programar a função VOR (Voice Operated Recording) para “ON” para fazer com que o gravador de IC inicie a gravação quando detetar som e pausar quando não ouvir som, impedindo a gravação durante períodos sem som.

1. No modo de paragem ou gravação, selecione DISP/MENU - “VOR” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar “ON” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
   A função “VOR” está programada para “OFF” quando adquire o gravador de IC.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.
4. Prima REC/PAUSE.

   “VOR” e “” aparecem no visor.

   A gravação para quando não é detetado som e a indicação “PAUSE” pisca. Quando o gravador de IC deteta som novamente, a gravação é reiniciada.

#### Nota

- A função VOR é afetada pelo som circundante. Programe a opção “Mic Sensitivity” no menu de acordo com as condições de gravação. Se a gravação não for satisfatória depois de alterar a programação “Mic Sensitivity”, ou para uma gravação importante, programe a opção “VOR” para “OFF” no menu.
- Durante a gravação FM, a função VOR não funciona (apenas ICD-PX333F).

#### Sugestão

- Para cancelar a função VOR, programe “VOR” para “OFF” no passo 2.

### Tópico relacionado

- Gravar transmissões de rádio FM (apenas ICD-PX333F)
- Utilizar o menu
- Selecionar a sensibilidade do microfone (Mic Sensitivity)