# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Mudar a sensibilidade de varrimento (apenas ICD-PX333F)

Pode programar a sensibilidade de varrimento ao predefinir estações de rádio FM.

1. No modo de receção de rádio FM, selecione DISP/MENU - “Scan Sensitivity” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar “High” ou “Low” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Descrição dos itens de menu

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

High:

A sensibilidade de varrimento está programada para alta.

(Programação inicial)

Low:

A sensibilidade de varrimento está programada para baixa.