# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Gravar a partir de equipamento externo

Pode criar ficheiros MP3 sem utilizar o computador, gravando som a partir de outro equipamento ligado ao gravador de IC.

#### Sugestão

- Se selecionar “Audio IN” no menu “Scene Select”, as programações adequadas para a gravação a partir de outro equipamento já estão selecionadas.
- Antes de iniciar a gravação, recomendamos que faça uma gravação de ensaio primeiro ou controle a gravação.
- Se o nível de entrada não for suficientemente forte, ligue a tomada para auscultadores (mini ficha, estéreo) de outro equipamento à tomada do gravador de IC e ajuste o nível de volume no equipamento ligado ao gravador de IC durante a verificação do guia do nível de gravação.

1. Ligue um equipamento externo () à tomada do gravador IC quando este estiver no modo de paragem.

   Ligue o conector de saída de áudio (mini ficha estéreo) de outro equipamento à tomada do gravador de IC utilizando um cabo de ligação de áudio (não fornecido).

   “Select Input” aparece no visor.

   Se “Select Input” não for apresentado, programe-o no menu.

2. Prima – ou + para selecionar “Audio IN” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.
4. Prima REC/PAUSE para iniciar a gravação.
   Os microfones incorporados são automaticamente desativados e o som do equipamento ligado é gravado.
5. Inicie a reprodução no equipamento ligado ao gravador de IC.

#### Nota

- Se a saída de áudio de um dispositivo externo ligado ao gravador de IC for mono e o modo de gravação estiver programado para “192kbps(MONO)” (SHQ) ou “128kbps(MONO)” (HQ), os sons são gravados apenas num canal. Nesse caso, programe o modo de gravação para “48kbps(MONO)” (SP) ou “8kbps(MONO)” (LP) no menu.

#### Sugestão

- Para parar a gravação, prima (parar).

### Tópico relacionado

- Gravar o som de reprodução do gravador de IC num equipamento externo
- Selecionar o modo de entrada (Select Input)
- Selecionar um cenário de gravação para cada situação
- Selecionar o modo de gravação (REC Mode)