# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reduzir o ruído durante a gravação (LCF(Low Cut))

Pode programar a função LCF (Filtro de corte de baixas frequências) para cortar as baixas frequências, de modo a reduzir o ruído ensurdecedor do vento; e assim, gravar um ficheiro com maior clareza.

1. No modo de paragem ou gravação, selecione DISP/MENU - “Detail Menu”-“LCF(Low Cut)” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar “ON” ou “OFF” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Descrições dos itens de menu

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

ON:

A função LCF é ativada.

OFF:

A função LCF é cancelada.

(Programação inicial)

#### Nota

- Durante a gravação FM, a função LCF não funciona (apenas ICD-PX333F).

#### Sugestão

- Selecione “OFF” no passo 2 para cancelar a função LCF.

### Tópico relacionado

- Gravar transmissões de rádio FM (apenas ICD-PX333F)