# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ligar ou desligar a função AVLS (apenas modelos europeus)

Quando a função AVLS está programada para “ON”, o indicador “AVLS” acende-se e não pode ajustar o volume para um nível que excede o nível especificado pela função AVLS. Esta função está programada para “ON” na altura da aquisição, mas pode desligar a função.

1. No modo de paragem ou reprodução, selecione DISP/MENU - “AVLS” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
2. Prima – ou + para selecionar “OFF” (quando desliga a função AVLS) ou “ON” (quando liga a função AVLS) e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
   Quando seleciona “OFF”, a mensagem “AVLS OFF?” é apresentada com um sinal sonoro. Se selecionar a opção “ON”, avance para o passo 4.

3. Prima – ou + para selecionar “YES” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
   Se quiser cancelar a programação que selecionou, selecione “NO” neste passo.
4. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Nota

- Se reproduzir ficheiros com um volume que excede o nível especificado pela função AVLS durante um determinado período de tempo, a indicação “AVLS” é apresentada e a opção “AVLS” no menu é automaticamente programada para “ON”.
- Quando desativar a função AVLS, tenha cuidado para não ouvir o som com um volume excessivo.
- Quando ouve o som através dos auscultadores durante o período de tempo específico, a função AVLS é ativada automaticamente, mesmo que programe “AVLS” para “OFF” no menu.

### Tópico relacionado

- Acerca da função AVLS (modelos europeus apenas)