# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Utilizar um transformador de CA USB

Pode utilizar o gravador de IC enquanto este está ligado a uma tomada de CA utilizando o transformador de CA USB (não fornecido). Esta solução é útil quando pretender gravar durante um longo período de tempo.

1. Ligue um transformador de CA USB (não fornecido) a uma tomada de CA.
2. Ligue o transformador de CA USB ao cabo de ligação USB fornecido.
3. Ligue o cabo de ligação USB ao conector (USB) do gravador de IC.

#### Nota

- Durante a gravação (o indicador de operação acende-se ou pisca a vermelho) ou se estiver a aceder a dados (o indicador de operação pisca a cor-de-laranja),
  - o gravador de IC não deve ser ligado nem desligado do transformador de CA USB que está ligado à tomada de CA.
  - o transformador de CA USB ligado ao gravador de IC não deve ser ligado nem desligado da tomada de CA.
  Caso contrário, os dados podem ser danificados. Se o gravador de IC tiver de processar uma grande quantidade de dados, a janela de arranque pode ser apresentada durante um período de tempo mais alargado. Esta situação não representa uma avaria do gravador de IC. Aguarde até a janela de arranque desaparecer do visor.
- Enquanto estiver a utilizar um transformador de CA USB, o indicador de carga da pilha não aparece no visor.

### Tópico relacionado

- Desligar o gravador de IC do transformador de CA USB