# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Mudar a saída de rádio FM entre o altifalante e os auscultadores (apenas ICD-PX333F)

Durante a receção ou a gravação de uma transmissão FM, pode alternar entre o som do altifalante e o som dos auscultadores utilizando o menu.

1. No modo de receção ou gravação de rádio FM, selecione DISP/MENU - “Audio Output” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar “Headphones” ou “Speaker” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Descrição dos itens de menu

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

Headphones:

O som sai dos auscultadores.

(Programação inicial)

Speaker:

O som sai do(s) altifalante(s).