# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Peças e controlos

1. Microfone incorporado

2. Tomada (microfone) (*)

3. Janela do visor

4. Botão DISP/MENU

5. Botão SCENE

6. Botão (pasta)

7. Botão PLAY/STOP・ENTER (*)

8. Botão (parar)

9. Botões – (revisão/recuo rápido), + (marca de indexação/avanço rápido)

10. Altifalante

11. Tomada (auscultadores)

12. Indicador de operação

13. Botão ERASE

14. VOL Botão –/+ (volume) (*)

15. Botão A-B (repetição) A-B

16. Botão REC/PAUSE

17. Interruptor NOISE CUT

18. Botão T-MARK (marca de faixa)

19. Conector (USB)

20. Ranhura para cartão de memória M2™/microSD

21. Interruptor HOLD・POWER ON/OFF

22. Compartimento da pilha

23. Orifício para correia (Não é fornecida uma correia.)

* Estes botões e a tomada têm um ponto táctil. Utilize-o como ponto de referência para operações ou para identificar cada terminal.