# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Design e características técnicas

#### Capacidade (capacidade do utilizador disponível)

4 GB (aprox. 3,60 GB = 3.865.470.566 bytes)

Uma pequena quantidade da memória interna é utilizada para a gestão de ficheiros, pelo que não está disponível para o armazenamento do utilizador.

#### Número máximo de pastas (para uma unidade)

400 pastas

#### Número máximo de ficheiros (para uma pasta)

199 ficheiros

#### Número máximo de ficheiros (para uma unidade)

4.074 ficheiros (quando uma unidade contém 21 pastas)

#### Intervalo de frequências

SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz

HQ: 75 Hz - 17.000 Hz

SP: 75 Hz - 14.000 Hz

LP: 75 Hz - 3.500 Hz

#### Formatos de ficheiros compatíveis

MP3 (*1)

Velocidade de transmissão: 32 kbps - 320 kbps (suporta velocidade de transmissão variável (VBR))

Frequências de amostragem: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Extensão de ficheiro: .mp3

#### Frequências de amostragem e velocidades de transmissão para ficheiros MP3 gravados em cada modo de gravação

SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps

HQ: 44,1 kHz, 128 kbps

SP: 44,1 kHz, 48 kbps

LP: 11,025 kHz, 8 kbps

#### Intervalo de frequências para a receção de rádio FM (*2)

87,50 MHz - 108,00 MHz

IF 128 kHz

#### Antena FM (*2)

Antena do fio dos auscultadores estéreo

#### Altifalante

Aprox. 28 mm diâm.

#### Entrada/saída

Tomada para microfone (mini ficha, estéreo)

entrada para “plug in power”, nível mínimo de entrada de 0,6 mV

Tomada para auscultadores (mini ficha, estéreo)

saída para auscultadores com impedância de 8 Ω - 300 Ω

Conector USB (minitomada USB B)

Compatível com High-Speed USB

Ranhura para cartão de memória Memory Stick Micro™(M2™)/microSD

#### Controlo da velocidade de reprodução (DPC)

2,00 vezes - 0,50 vezes

#### Saída de potência

300 mW

#### Requisitos de energia

Duas pilhas alcalinas LR03 (tamanho AAA) (fornecidas): 3,0 V CC

Duas pilhas recarregáveis NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (não fornecidas): 2,4 V CC

#### Temperatura de funcionamento

5 °C - 35 °C

#### Dimensões (l/a/p) (não incl. peças salientes nem controlos) (JEITA)(*3)

Aprox. 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Peso (JEITA) (*3)

Aprox. 74 g, incluindo duas pilhas alcalinas LR03

#### Acessórios fornecidos

Consulte o “Guia de início rápido” fornecido com o seu gravador de IC.

Design e características técnicas sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*1 A reprodução de ficheiros MP3 gravados utilizando o gravador de IC é igualmente suportada. Nem todos os codificadores são suportados.

*2 Apenas ICD-PX333F

*3 Valor medido através da norma JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Tempo máximo de gravação (*1)(*2)

O tempo máximo de gravação de todas as pastas é o seguinte.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Memória incorporada

44 h. 40 m.

Cartão de memória

2 GB: 22 h. 20 m.

4 GB: 44 h. 40 m.

8 GB: 89 h. 25 m.

16 GB: 178 h.

32 GB: 357 h.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Memória incorporada

67 h. 5 m.

Cartão de memória

2 GB: 33 h. 30 m.

4 GB: 67 h. 5 m.

8 GB: 134 h.

16 GB: 268 h.

32 GB: 536 h.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Memória incorporada

178 h.

Cartão de memória

2 GB: 89 h. 25 m.

4 GB: 178 h.

8 GB: 357 h.

16 GB: 715 h.

32 GB: 1.431 h.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Memória incorporada

1,073 h.

Cartão de memória

2 GB: 536 h.

4 GB: 1.073 h.

8 GB: 2.147 h.

16 GB: 4.294 h.

32 GB: 8.589 h.

(h.: horas/m.: minutos)

*1 Quando tiver de gravar continuamente por um longo período de tempo, pode ter de substituir as pilhas por outras novas a meio da gravação. Para obter informações sobre a duração da pilha, consulte “Duração da pilha”.

*2 O tempo de gravação máximo neste tópico é fornecido apenas para sua referência e pode variar dependendo das especificações do cartão.