# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Gravar com um microfone externo

Se ligar um microfone estéreo ao gravador de IC e o modo de gravação estiver programado para “SHQ” ou “HQ”, pode gravar som estéreo. Pode reproduzir o som em estéreo utilizando os auscultadores estéreo.

1. Ligue um microfone externo () à tomada quando o gravador de IC estiver no modo de paragem.

   “Select Input” aparece no visor. Se “Select Input” não for apresentado, programe-o no menu.
2. Prima – ou + para selecionar “MIC IN” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.
4. Prima REC/PAUSE para iniciar a gravação.

   O microfone incorporado é automaticamente desativado.

   Se o nível de entrada não for suficientemente forte, ajuste a programação “Mic Sensitivity” no gravador de IC.

   Se ligar um microfone do tipo “plug in power”, esse microfone recebe energia automaticamente do gravador de IC.

#### Nota

- Depois de efetuar a ligação, verifique a qualidade do som da conversa e o nível de gravação antes de iniciar a gravação.
- Se o sinal sonoro do telefone ou o sinal de linha for gravado, a conversa pode ser gravada com um nível de som inferior. Nesse caso, inicie a gravação depois da conversa começar.
- A função VOR pode não funcionar, consoante o tipo de telefone ou o estado da linha.
- Não nos responsabilizamos por qualquer incómodo, mesmo que não consiga gravar uma conversa utilizando o gravador de IC.

#### Sugestão

- Para parar a gravação, prima (parar).
- Pode utilizar um microfone condensador de eletreto tipo auscultador (não fornecido) para gravar som a partir de um telefone ou telemóvel. Para mais informações sobre como fazer a ligação, consulte o manual de instruções fornecido com o microfone.

### Tópico relacionado

- Selecionar a sensibilidade do microfone (Mic Sensitivity)
- Selecionar o modo de entrada (Select Input)