# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Acerca da função AVLS (modelos europeus apenas)

A função AVLS (Automatic Volume Limiter System) permite ouvir o som com um nível de volume moderado quando utiliza os auscultadores.

A função AVLS limita o volume máximo para evitar problemas auditivos ou distrações, e também para manter um nível de volume moderado.

### Quando “AVLS” é programado para “ON”

Quando tenta ajustar o volume para um nível que excede o nível especificado pela função AVLS, o indicador “AVLS” acende-se. Não é possível ajustar o volume para um nível que exceda o limite.

#### Nota

- A função “AVLS” está programada para “ON” quando adquire o gravador de IC. Se pretender desativar a função e reproduzir ficheiros com o volume original, utilize o menu para programar “AVLS” para “OFF”.