# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reduzir o ruído no som de reprodução e tornar a voz humana mais nítida – função de redução de ruído

A função de redução de ruído reduz o ruído ambiente, que não a voz humana, o que torna a voz humana mais nítida quando ouve o som de reprodução.

1. No modo de paragem ou reprodução, deslize o interruptor NOISE CUT para “ON”.
2. Selecione DISP/MENU - “Detail Menu” - “Noise Cut Level” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

3. Prima – ou + para selecionar “Maximum” ou “Medium” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
4. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Descrições dos itens de menu

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

Maximum:

O nível de redução de ruído será maior.

(Programação inicial)

Medium:

O nível de redução de ruído será menor. Selecione este item quando não conseguir ouvir nitidamente o som, programando a função de redução de ruído para “Maximum”.

#### Nota

- O efeito da função de redução de ruído pode ser diferente consoante o estado da voz gravada.
- A função de redução de ruído não funciona quando reproduz ficheiros utilizando o altifalante incorporado ou durante a gravação de uma transmissão de rádio FM (apenas ICD-PX333F).
- A função de redução de ruído não funciona se estiver a utilizar o altifalante incorporado.

#### Sugestão

- Para cancelar a função de redução de ruído, deslize o interruptor NOISE CUT para “OFF”.

### Tópico relacionado

- Gravar transmissões de rádio FM (apenas ICD-PX333F)