# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Gravar som a partir dos microfones incorporados

Os passos seguintes consistem nos procedimentos de gravação básica utilizando a sensibilidade especificada do microfone e o modo de gravação.

#### Nota

- Antes de efetuar uma gravação, verifique o indicador de carga da pilha.
- O ruído pode ficar gravado se raspar ou arranhar acidentalmente o gravador de IC com o dedo ou outro item durante a gravação.

#### Sugestão

- Antes de iniciar a gravação, recomendamos que faça uma gravação de ensaio primeiro ou controle a gravação.

1. Deslize o interruptor HOLD・POWER ON/OFF na direção de “POWER ON/OFF” para ligar o gravador de IC ou na direção do centro para libertar o estado HOLD do gravador de IC.

   Aparece a janela do modo de paragem.

2. Selecione a pasta pretendida.
3. Posicione o gravador de IC de modo a que o microfone incorporado () fique virado na direção da fonte a gravar.

4. Prima REC/PAUSE no modo de paragem.

   O indicador de operação () pisca a cor-de-laranja e depois acende a vermelho.

   Não é necessário manter premido REC/PAUSE durante a gravação.

   O novo ficheiro é automaticamente gravado como o último ficheiro na pasta atual.

   A. Tempo decorrido da gravação atual (*)

   B. Número do ficheiro a ser gravado/número total de ficheiros gravados existentes na pasta

   * Pode alterar a indicação de tempo decorrido para tempo restante, ou outra indicação, premindo DISP/MENU.

5. Prima (parar) para parar a gravação.

   A animação “Accessing...” aparece no visor e o gravador de IC para no início do ficheiro de gravação atual.

   Pode localizar o ficheiro gravado utilizando o respetivo nome da pasta e número do ficheiro, para reproduzir posteriormente.

   A. A pasta que contém o ficheiro gravado

   B. O número do ficheiro gravado que representa a antecedência com que o ficheiro foi gravado na pasta

#### Nota

- O gravador de IC está a gravar dados e a guardá-los no suporte de memória quando a animação “Accessing...” aparece no visor ou quando o indicador de operação pisca a cor-de-laranja. Enquanto o gravador de IC estiver a aceder a dados, não retire as pilhas nem ligue ou desligue o transformador de CA USB (não fornecido). Caso contrário, os dados podem ser danificados.

#### Sugestão

- Os ficheiros gravados com este gravador de IC serão gravados como ficheiros MP3.
- Pode gravar até 199 ficheiros em cada pasta.
- Pode criar novas pastas ou apagar pastas desnecessárias utilizando o software Sound Organizer.

### Tópico relacionado

- Controlar o som durante a gravação
- Ligar a alimentação
- Libertar a função HOLD
- Selecionar uma pasta e um ficheiro
- Várias operações durante a gravação
- Gravar transmissões de rádio FM (apenas ICD-PX333F)
- A janela do Sound Organizer (apenas para o Windows)