# Resolução de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Lista de mensagens

Siga as instruções abaixo se aparecer uma mensagem no visor.

#### HOLD

Todas as operações efetuadas através dos botões estão desativadas porque o gravador de IC se encontra no estado HOLD para evitar operações acidentais. Deslize o interruptor HOLD•POWER ON/OFF em direção ao centro para desativar o estado HOLD do gravador de IC.

(Consulte “Libertar a função HOLD”.)

#### Low Battery

As pilhas estão gastas. Substitua as pilhas alcalinas LR03 (tamanho AAA) gastas por outras novas. Ou substitua as pilhas recarregáveis gastas por outras novas.

(Consulte “Colocar as pilhas”.)

#### Memory Card Error

Ocorreu um erro durante a introdução de um cartão de memória na ranhura para cartão de memória. Retire o cartão e tente introduzi-lo novamente. Se a mensagem continuar a aparecer, utilize um cartão de memória novo.

#### Memory Card Not Supported

- Foi introduzido um cartão de memória que não é compatível com o gravador de IC.

  (Consulte “Acerca de cartões de memória compatíveis”.)

- Foi introduzido um cartão M2™ não autorizado pelo gravador de IC.

  (Consulte “Acerca de cartões de memória compatíveis”.)

#### Read Only Memory Card

Foi introduzido um cartão de memória só de leitura. Não é possível utilizar um cartão de memória só de leitura com o gravador de IC.

#### Memory Card Locked

O cartão de memória está protegido contra escrita. Não é possível utilizar um cartão de memória protegido contra escrita com o gravador de IC.

#### Memory Card Access Denied

Uma vez que foi introduzido um cartão de memória com função de controlo de acesso, não pode utilizá-lo.

#### Memory Full

O gravador de IC não tem memória livre suficiente. Apague alguns ficheiros antes de gravar.

(Consulte “Apagar um ficheiro”.)

#### File Full

Se o número de ficheiros guardados na pasta selecionada já tiver atingido o limite máximo ou se o número total de ficheiros guardados no gravador de IC tiver ultrapassado o limite máximo, não é possível gravar um ficheiro novo. Apague alguns ficheiros antes de gravar.

(Consulte “Apagar um ficheiro”.)

#### File Damaged

Não é possível reproduzir nem editar ficheiros, porque os dados do ficheiro selecionado estão danificados.

#### Format Error

O gravador de IC não pode ser ligado utilizando o computador porque não existe qualquer cópia do ficheiro de controlo necessário para o funcionamento. Formate o gravador de IC utilizando a função de formatação no menu. Não utilize o computador para formatar o gravador de IC.

(Consulte “Formatar a memória (Format)”.)

#### Process Error

- O gravador de IC não conseguiu aceder à memória. Retire e volte a colocar as pilhas.
- Guarde uma cópia de segurança dos seus dados e formate o gravador de IC utilizando o menu.

  (Consulte “Formatar a memória (Format)”.)

- Foi atingido o número máximo de caracteres para o nome do ficheiro; pode não conseguir dividir ou mover o ficheiro.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Foi introduzido um cartão de memória durante a gravação ou reprodução.

Retire o cartão de memória e introduza-o quando o gravador de IC estiver no modo de paragem.

#### Set Date&Time

Acerte o relógio; de outro modo, não pode programar o alarme.

(Consulte “Acertar o relógio utilizando o menu”.)

#### Track Marks are Full

Pode programar até 98 marcas de faixa para um ficheiro. Cancele marcas de faixa desnecessárias.

(Consulte “Apagar uma marca de faixa”.)

#### No File

A pasta selecionada não tem ficheiros. Por esta razão, não pode mover um ficheiro nem programar o alarme, etc.

#### No Track Marks

Não existem marcas de faixa quando tenta apagar uma ou mais marcas de faixa, ou dividir um ficheiro em todas as posições de marca de faixa.

#### Low Battery Level

Não pode formatar a memória ou apagar todos os ficheiros numa pasta porque a carga da pilha é insuficiente. Substitua as pilhas alcalinas LR03 (tamanho AAA) gastas por outras novas. Ou substitua as pilhas recarregáveis gastas por outras novas.

(Consulte “Colocar as pilhas”.)

#### Already Set

- O ficheiro selecionado já foi programado para reprodução do alarme. Selecione outro ficheiro.
- Programou o alarme para reproduzir um ficheiro numa data e hora anteriormente programadas num outro ficheiro. Altere a programação do alarme.

(Consulte “Reproduzir um ficheiro à hora desejada programando um alarme”.)

#### Past Date/Time

Programou o alarme depois de já ter passado a hora. Verifique a hora e programe uma data e hora adequadas.

(Consulte “Reproduzir um ficheiro à hora desejada programando um alarme”.)

#### File Protected

O ficheiro selecionado está protegido ou é um ficheiro “Read only”. Não pode apagá-lo. Cancele a proteção no gravador de IC ou cancele “Read only” no computador para editar o ficheiro utilizando o gravador de IC.

(Consulte “Proteger um ficheiro”.)

#### Settings are Full

Quando já existem 30 estações FM armazenadas na memória do gravador de IC, não é possível predefinir uma nova estação FM (apenas ICD-PX333F).

(Consulte “Predefinir estações de rádio FM automaticamente (apenas ICD-PX333F)” e “Predefinir estações de rádio FM manualmente (apenas ICD-PX333F)”.)

#### Set Add/Overwrite

“Add/Overwrite” no menu está programado para “OFF”. Não consegue adicionar uma gravação ou uma gravação de substituição.

(Consulte “Adicionar uma gravação a um ficheiro previamente gravado (Add)” e “Adicionar uma gravação de substituição durante a reprodução (Overwrite)”.)

#### Unknown Data

- Estes dados não se encontram num formato de ficheiro suportado pelo gravador de IC. O gravador de IC apenas suporta ficheiros MP3(.mp3).

  (Consulte “Design e características técnicas”.)

- Não pode reproduzir ficheiros protegidos por direitos de autor.

#### Invalid Operation

- Não pode dividir nem programar uma marca de faixa em ficheiros que estejam numa pasta ou .
- Se um cartão de memória tiver um bloco incorreto, não é possível gravar dados no cartão. Prepare um cartão de memória novo para substituir o atual.
- Não é possível utilizar a função “Divide All Track Marks” porque existe uma marca de faixa no espaço de 0,5 segundos a partir da posição de divisão.
- Não é possível utilizar a função “Divide All Track Marks” porque existe uma marca de faixa no espaço de 0,5 segundos a partir do início ou do fim de um ficheiro.
- A duração do ficheiro é inferior a 1 segundo; não é possível dividir um ficheiro tão pequeno.
- Não é possível utilizar a função “Divide Current Position” numa posição no espaço de 0,5 segundos a partir do início ou do fim de um ficheiro.
- Foi atingido o número máximo de caracteres para o nome do ficheiro; pode não conseguir dividir ou mover o ficheiro.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Se já existirem 199 ficheiros na pasta selecionada ou se o número total de ficheiros guardados no gravador de IC ultrapassar o máximo, não é possível dividir um ficheiro. Apague alguns ficheiros antes de dividir um ficheiro.

(Consulte “Apagar um ficheiro”.)

#### Same File Name Exists

Quando divide, copia ou move um ficheiro, já existe um ficheiro com o mesmo nome na pasta.

#### No Memory Card

Não existe um cartão de memória introduzido na respetiva ranhura quando tenta programar os menus “Select Memory” ou “File Copy”.

#### New File

O ficheiro que está a ser gravado atingiu o limite máximo de tamanho (500 MB). O ficheiro é dividido automaticamente e a gravação continua como um novo ficheiro.

#### Erased-too near Track Marks

Quando existe uma marca de faixa programada no espaço de 0,5 segundos a partir da posição de divisão, a marca de faixa é apagada automaticamente.

#### No operation with Memory Card

Não pode programar um alarme num ficheiro guardado num cartão de memória. Altere o suporte de memória do gravador de IC para “Built-In Memory”.

(Consulte “Selecionar a memória”.)

#### AVLS

- O volume do som reproduzido excede o nível especificado pela função AVLS. Ajuste o volume para um nível moderado.

  (Consulte “Acerca da função AVLS (modelos europeus apenas)” e “Ligar ou desligar a função AVLS (apenas modelos europeus)”.)

- Está a reproduzir ficheiros com os auscultadores num volume que excede o nível especificado pela função AVLS durante um determinado período de tempo. “AVLS” no menu é automaticamente programado para “ON”.

  (Consulte “Acerca da função AVLS (modelos europeus apenas)” e “Ligar ou desligar a função AVLS (apenas modelos europeus)”.)

#### Change Folder

Se não existirem ficheiros numa pasta ou , não são apresentadas pastas no visor. Aparece no visor uma pasta que tenha um ficheiro.

#### System Error

Ocorreu um erro no sistema diferente dos acima mencionados. Retire as pilhas e volte a colocá-las.