# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Sintonizar estações de rádio FM automaticamente (varrimento automático) (apenas ICD-PX333F)

Os auscultadores ou o respetivo fio funcionam como uma antena FM, por isso, ligue os auscultadores à tomada (auscultadores) quando pretender ouvir rádio FM.

#### Nota

- Durante a receção FM, a função DPC e a função de redução de ruído não funcionam.

1. No modo de paragem, selecione DISP/MENU - “FM Radio” e prima PLAY/STOP・ENTER.

   O gravador de IC entra no modo de rádio FM.

2. Prima DISP/MENU brevemente para mover os cursores (, ) para ambos os lados da indicação de frequência, na linha superior do visor.

   O gravador de IC está pronto para sintonizar uma estação ao fazer o varrimento de frequências.

3. Mantenha premido – ou + até que os dígitos da frequência comecem a mudar no visor.
   O gravador de IC procura automaticamente as frequências de rádio e para quando encontra uma estação nítida.
4. Prima (parar) para desligar o rádio FM.

#### Sugestão

- Caso não consiga sintonizar uma estação, prima – ou + repetidamente para mudar a frequência passo a passo.

### Tópico relacionado

- Mudar a saída de rádio FM entre o altifalante e os auscultadores (apenas ICD-PX333F)
- Sintonizar estações de rádio FM manualmente (varrimento manual) (apenas ICD-PX333F)