# Resolução de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## O gravador de IC não funciona, mesmo carregando nos botões.

- As pilhas estão fracas.
- A alimentação para o gravador de IC está desligada. Deslize o interruptor HOLD・POWER ON/OFF na direção de “POWER ON/OFF” durante mais de 1 segundo.
- A função HOLD está ativada. Deslize o interruptor HOLD・POWER ON/OFF em direção ao centro.

### Tópico relacionado

- Ligar a alimentação
- Libertar a função HOLD