# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Desligar o gravador de IC do transformador de CA USB

Siga os procedimentos abaixo; caso contrário, quando o gravador de IC tiver ficheiros de dados, os ficheiros poderão ficar danificados ou tornar-se ilegíveis.

1. Se estiver a gravar ou a reproduzir um ficheiro, prima (parar) para colocar o gravador de IC no modo de paragem.
2. Certifique-se de que o indicador de operação do gravador de IC não acende.
3. Desligue o gravador de IC do transformador de CA USB, em seguida, desligue o transformador de CA USB do cabo de ligação USB e, por último, desligue o transformador de CA USB da tomada de CA.

#### Nota

- Durante a gravação (o indicador de operação acende-se ou pisca a vermelho) ou se estiver a aceder a dados (o indicador de operação pisca a cor-de-laranja),
  - o gravador de IC não deve ser ligado nem desligado do transformador de CA USB que está ligado à tomada de CA.
  - o transformador de CA USB ligado ao gravador de IC não deve ser ligado nem desligado da tomada de CA.
  Caso contrário, os dados podem ser danificados. Se o gravador de IC tiver de processar uma grande quantidade de dados, a janela de arranque pode ser apresentada durante um período de tempo mais alargado. Esta situação não representa uma avaria do gravador de IC. Aguarde até a janela de arranque desaparecer do visor.
- Enquanto estiver a utilizar um transformador de CA USB, o indicador de carga da pilha não aparece no visor.

### Tópico relacionado

- Utilizar um transformador de CA USB