# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wiederholte Wiedergabe einer speziellen Passage (A-B-Wiederholung)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe A-B, um den Startpunkt A festzulegen.
   „A-B B?“ wird angezeigt.
2. Drücken Sie erneut A-B, um den Endpunkt B festzulegen.
   „A-B“ wird angezeigt, und die angegebene Passage wird wiederholt.

#### Hinweis

- Sie können die Punkte A und B nicht am Anfang oder Ende einer Datei bzw. so festlegen, dass sie eine Titelmarkierung einschließen.

#### Tipp

- Um die A-B-Wiederholung zu löschen und wieder zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie erneut PLAY/STOP・ENTER.
- Drücken Sie zum Beenden der A-B-Wiederholung (Stopp). Der IC-Recorder wird angehalten, aber die A-B-Wiederholungseinstellung bleibt erhalten. Drücken Sie erneut (Stopp), um die A-B-Wiederholungseinstellung aufzuheben.
- Drücken Sie zum Ändern des für die A-B-Wiederholung festgelegten Segments während der A-B-Wiederholung erneut A-B. So bestimmen Sie einen neuen Startpunkt A. Legen Sie anschließend wie in Schritt 2 einen neuen Endpunkt B fest.

### Verwandtes Thema

- Wiederholen einer Datei