# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit – die Funktion DPC (Digital Pitch Control)

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit auf das 0,50-fache bis 2,00-fache einstellen. Die aufgezeichnete Datei klingt dank der digitalen Tonverarbeitung sehr natürlich.

1. Wählen Sie im Stopp- oder Wiedergabemodus im DISP/MENU die Option „DPC(Speed Control)“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „ON“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie während der Wiedergabe – oder +, um die Wiedergabegeschwindigkeit anzupassen.

   Die Geschwindigkeit verringert sich um das 0,05-fache (von×0.50 auf ×1.00).

   Die Geschwindigkeit erhöht sich um das 0,10-fache (von ×1.00 auf ×2.00).

   Durch Drücken und Halten der Tasten können Sie die Geschwindigkeit kontinuierlich ändern.

   Beim Kauf des IC-Recorders ist die Wiedergabegeschwindigkeit auf den Faktor „×0.70“ eingestellt.

#### Hinweis

- Die Rauschunterdrückungsfunktion ist nicht verfügbar, falls „DPC(Speed Control)“ auf „ON“ gesetzt ist.

#### Tipp

- Wählen Sie zum Zurückkehren zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit in Schritt 2 „OFF“ aus.