# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Auswählen der Mikrofonempfindlichkeit (Mic Sensitivity)

Sie können die Mikrofonempfindlichkeit des eingebauten Mikrofons festlegen. Stellen Sie diese Menüoption ein, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

1. Wählen Sie im Stopp- oder Aufnahmemodus im DISP/MENU die Option „Detail Menu“ und anschließend „Mic Sensitivity“. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl des gewünschten Pegels für die Mikrofonempfindlichkeit, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

High:

Zur Aufnahme von Tönen, die weit entfernt vom IC-Recorder sind, oder eines tiefen Tons, wie bei Aufnahmen in einem weitläufigen Raum.

Medium:

Zur Aufnahme des Tons einer normalen Unterhaltung oder eines Meetings, wie bei einer Aufnahme in einem Konferenzraum oder während Interviews.

(Standardeinstellung)

Low:

Zur Aufnahme von Diktaten mit einem Mikrofon vor Ihrem Mund, einem Ton in der Nähe des IC-Recorders oder einem lauten Ton.

#### Hinweis

- Während der FM-Aufnahme ist die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit nicht möglich (nur für ICD-PX333F).

### Verwandtes Thema

- Aufnahme von FM-Radiosendungen (nur ICD-PX333F)