# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reduzieren von Rauschen in der Tonwiedergabe und klarere Wiedergabe der menschlichen Stimme – die Funktion zur Rauschunterdrückung

Die Rauschunterdrückungsfunktion reduziert Umgebungsgeräusche mit Ausnahme der menschlichen Stimme, wodurch letztere bei der Wiedergabe klarer zu hören ist.

1. Schieben Sie im Stopp- oder Wiedergabemodus den NOISE CUT-Schalter auf „ON“.
2. Wählen Sie im DISP/MENU die Option „Detail Menu“ und anschließend „Noise Cut Level“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

3. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „Maximum“ oder „Medium“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
4. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

Maximum:

Der Rauschunterdrückungspegel wird erhöht.

(Standardeinstellung)

Medium:

Der Rauschunterdrückungspegel wird verringert. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Ton bei einer Einstellung der Rauschunterdrückungsfunktion auf „Maximum“ nicht klar hören können.

#### Hinweis

- Der Effekt der Rauschunterdrückungsfunktion kann je nach Qualität der aufgezeichneten Stimme variieren.
- Bei der Wiedergabe von Dateien über den integrierten Lautsprecher oder bei der Aufnahme einer FM-Radiosendung (nur ICD-PX333F) hat die Rauschunterdrückungsfunktion keine Auswirkung.
- Bei Verwendung der eingebauten Lautsprecher funktioniert die Rauschunterdrückung nicht.

#### Tipp

- Schieben Sie zum Abbrechen der Rauschunterdrückung den NOISE CUT-Schalter auf „OFF“.

### Verwandtes Thema

- Aufnahme von FM-Radiosendungen (nur ICD-PX333F)