# Fehlerbehebung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ton wird nur von einem Kanal ausgegeben.

- Falls die Audioausgabe eines externen mit dem IC-Recorder verbundenen Geräts monaural erfolgt und der Aufnahmemodus auf „192kbps(MONO)“ (SHQ) oder „128kbps(MONO)“ (HQ) gesetzt ist, wird der Ton nur in einem Kanal aufgenommen. Setzen Sie in diesem Fall den Aufnahmemodus im Menü auf „48kbps(MONO)“ (SP) oder „8kbps(MONO)“ (LP).

### Verwandtes Thema

- Auswahl des Aufnahmemodus (REC Mode)