# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Vorwärts-/Rückwärtssuchen während der Wiedergabe (Vorwärtssuchen/Rückwärtssuchen)

- So suchen Sie vorwärts (Vorwärtssuchen):

  Halten Sie während der Wiedergabe + gedrückt, und lassen Sie die Taste an der Stelle los, an der die Wiedergabe beginnen soll.

- So suchen Sie rückwärts (Rückwärtssuchen):

  Halten Sie während der Wiedergabe – gedrückt, und lassen Sie die Taste an der Stelle los, an der die Wiedergabe beginnen soll.

Der IC-Recorder sucht in niedriger Geschwindigkeit und gibt dabei den Ton wieder. Diese Funktion ist geeignet, um wortweise vorwärts oder rückwärts zu suchen. Wenn Sie dann die Taste gedrückt halten, beginnt der IC-Recorder mit höherer Geschwindigkeit zu suchen.

### Wenn alle Dateien bis zum Ende der letzten Datei wiedergegeben oder durchsucht wurden

- Wenn die Dateien bis zum Ende der letzten Datei normal oder beschleunigt wiedergegeben wurden, leuchtet ca. 5 Sekunden lang „FILE END“.
- Wenn „FILE END“ und die Betriebsanzeige erlöschen, stoppt der IC-Recorder am Anfang der letzten Datei.
- Wenn „FILE END“ leuchtet und Sie – gedrückt halten, werden die Dateien beschleunigt wiedergegeben und die normale Wiedergabe beginnt, sobald Sie die Taste loslassen.
- Falls die letzte Datei sehr lang ist und Sie die Wiedergabe an einer späteren Stelle starten möchten, halten Sie + gedrückt, um zum Ende der Datei zu gelangen. Drücken Sie dann zum Zurückspringen an den gewünschten Punkt –, während „FILE END“ aufleuchtet.
- Wechseln Sie bei Dateien (außer bei der letzten Datei) an den Anfang der nächsten Datei, und kehren Sie bis zum gewünschten Punkt zurück.