# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Manuelle Voreinstellung von FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)

Sie können einen nicht gespeicherten FM-Radiosender unter einer voreingestellten Nummer speichern.

Sie können bis zu 30 FM-Radiosender speichern.

1. Wählen Sie im Stoppmodus DISP/MENU und anschließend „FM Radio“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   Der IC-Recorder schaltet in den FM-Radiomodus.

2. Drücken Sie kurz DISP/MENU, damit die Cursor (, ) auf beiden Seiten der Frequenz in der oberen Zeile auf dem Display erscheinen.

   Mithilfe des Frequenzsuchlaufs können Sie nun auf dem IC-Recorder einen Radiosender einstellen.

3. Drücken Sie wiederholt – oder +, um den zu speichernden Sender einzustellen und unter einer Speichernummer zu speichern.
   Wenn ein von Ihnen eingestellter Sender kein voreingestellter Sender ist, erscheint „P - -“. In diesem Fall können Sie den Sender unter einer neuen voreingestellten Nummer speichern.
4. Drücken Sie PLAY/STOP・ENTER.
   Die voreingestellte Nummer, die Frequenz und „Assign to Preset?“ erscheinen auf dem Display.
5. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „YES“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   Der Sender wird im Speicher mit der voreingestellten Nummer gespeichert.

#### Hinweis

- Falls nach dem Erscheinen der Anzeige „Assign to Preset?“ 10 Sekunden ohne eine Eingabe verstreichen, wird das Einstellen abgebrochen.