# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Einsetzen von Akkus/Batterien

1. Setzen Sie die Akkus/Batterien ein.
   Verschieben Sie den Akku-/Batteriefachdeckel, und heben Sie ihn an. Legen Sie LR03-Alkalibatterien (Größe AAA) ordnungsgemäß ein, und schließen Sie den Deckel.

#### Hinweis

- Verwenden Sie keine Manganbatterien für diesen IC-Recorder.
- Ersetzen Sie beim Austauschen der Akkus/Batterien stets beide Akkus/Batterien durch neue.
- Entfernen Sie die Akkus/Batterien aus dem IC-Recorder, wenn Sie diesen längere Zeit nicht verwenden, um Schäden durch Auslaufen oder Korrosion zu vermeiden.

#### Tipp

- Sollte der Akku-/Batteriefachdeckel sich versehentlich lösen, befestigen Sie ihn wie abgebildet.

- Die Akku- bzw. Batterieanzeige auf dem Display zeigt den Zustand des Akkus/der Batterie an.

  : „Low Battery Level“ wird angezeigt. Ersetzen Sie die alten Akkus/Batterien durch neue.

  : „Low Battery“ wird angezeigt, und der IC-Recorder funktioniert nicht mehr.

- Beim Austauschen bzw. Herausnehmen der Akkus/Batterien werden die aufgenommenen Dateien oder Alarmeinstellungen nicht gelöscht.
- Beim Austauschen der Akkus/Batterien läuft die Uhr nach dem Herausnehmen der Akkus/Batterien ca. 1 Minute lang weiter.
- Sie können zwei Akkus vom Typ NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (nicht mitgeliefert) verwenden.