# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige (LED)

Diese Einstellung dient zum Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige während des Betriebs.

1. Wählen Sie im Stoppmodus im DISP/MENU die Option „Detail Menu“ und anschließend „LED“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „ON“ oder „OFF“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

ON:

Während des Speicherzugriffs, der Aufnahme oder Wiedergabe leuchtet oder blinkt die Betriebsanzeige.

(Standardeinstellung)

OFF:

Die Betriebsanzeige leuchtet oder blinkt auch im Betrieb nicht.

#### Hinweis

- Wenn der IC-Recorder mit einem Computer verbunden ist, leuchtet oder blinkt die Betriebsanzeige, selbst wenn „LED“ auf „OFF“ gesetzt ist.