# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Einstellen eines voreingestellten Radiosenders (nur ICD-PX333F)

Wenn Sie bereits FM-Radiosender voreingestellt haben, können Sie einen Sender durch Auswählen der voreingestellten Nummer aufrufen.

1. Wählen Sie im Stoppmodus DISP/MENU und anschließend „FM Radio“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   Der IC-Recorder schaltet in den FM-Radiomodus.

2. Drücken Sie kurz DISP/MENU, damit die Cursor (, ) auf beiden Seiten der angezeigten Speichernummer in der unteren Zeile auf dem Display erscheinen.

   Wählen Sie eine Speichernummer aus, um auf dem IC-Recorder einen Radiosender einzustellen.
3. Drücken Sie wiederholt – oder +, bis die gewünschte Speichernummer (P) angezeigt wird.
4. Drücken Sie zum Ausschalten des FM-Radios (Stopp).

### Verwandtes Thema

- Automatische Voreinstellung von FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)
- Manuelle Voreinstellung von FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)
- Umschalten der Tonausgabe des FM-Radios zwischen Lautsprecher und Kopfhörer (nur ICD-PX333F)