# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Trennen des IC-Recorders vom USB-Netzteil

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, da andernfalls die Dateien beschädigt werden oder nicht wiedergegeben werden können, wenn der IC-Recorder Datendateien enthält.

1. Drücken Sie während der Aufnahme oder Wiedergabe einer Datei (Stopp), um den IC-Recorder anzuhalten.
2. Die Betriebsanzeige des IC-Recorders darf nicht leuchten.
3. Trennen Sie zuerst den IC-Recorder vom USB-Netzteil. Trennen Sie dann das USB-Netzteil vom USB-Verbindungskabel und anschließend das USB-Netzteil von der Netzsteckdose.

#### Hinweis

- Während der Aufnahme (die Betriebsanzeige leuchtet oder blinkt rot) oder des Datenzugriffs (die Betriebsanzeige blinkt orange)
  - darf der IC-Recorder nicht vom USB-Netzteil, das an die Netzsteckdose angeschlossen ist, getrennt oder mit diesem verbunden werden.
  - darf das USB-Netzteil, das an den IC-Recorder angeschlossen ist, nicht von der Netzsteckdose getrennt oder mit dieser verbunden werden.
  Andernfalls können Daten beschädigt werden. Falls der IC-Recorder sehr viele Daten verarbeiten muss, wird die Anfangsanzeige möglicherweise längere Zeit angezeigt. Dies stellt keine Fehlfunktion des IC-Recorders dar. Warten Sie, bis die Anfangsanzeige auf dem Display ausgeblendet wird.
- Bei Verwendung eines USB-Netzteils erscheint die Akkuanzeige nicht auf dem Display.

### Verwandtes Thema

- Verwenden eines USB-Netzteils