# Fehlerbehebung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## In der aufgenommenen Datei gibt es viele Störungen und sie ist schwer zu verstehen.

- Geräusche aus der Aufnahmeumgebung wurden neben der menschlichen Stimme aufgenommen.

  Setzen Sie die Rauschunterdrückungsfunktion auf „Maximum“ oder „Medium“, und der IC-Recorder reduziert Nebengeräusche wie zum Beispiel das Brummen von Projektoren oder Klimaanlagen.

  Diese Funktion unterdrückt Rauschen in der gesamten Bandbreite, daher kann die menschliche Stimme vom IC-Recorder klar wiedergegeben werden.