# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Verschiedene Bedienvorgänge während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe des IC-Recorders können Sie die folgenden Bedienvorgänge ausführen.

#### Zum Stoppen an der aktuellen Position (Wiedergabepause-Funktion)

Drücken Sie PLAY/STOP・ENTER. Zum Fortsetzen der Wiedergabe ab dieser Stelle drücken Sie erneut PLAY/STOP・ENTER.

#### Zum Zurückschalten zum Anfang der aktuellen Datei

Drücken Sie einmal –.

Bei einer eingestellten Titelmarkierung springt der IC-Recorder von der aktuellen Position zurück zur Titelmarkierung.

(Der IC-Recorder verhält sich wie hier beschrieben, wenn die Funktion „Easy Search“ auf „OFF“ gesetzt ist.)

#### Zum Zurückschalten zu vorhergehenden Dateien

Drücken Sie wiederholt –.

(Wenn Sie die Taste im Stoppmodus gedrückt halten, können Sie fortlaufend zu den vorhergehenden Dateien zurückschalten. Im fortlaufenden Suchmodus erkennt der IC-Recorder keine Titelmarkierungen.)

#### Zum Wechseln zur nächsten Datei

Drücken Sie einmal +.

Bei einer eingestellten Titelmarkierung springt der IC-Recorder von der aktuellen Position zur Titelmarkierung vor.

(Der IC-Recorder verhält sich wie hier beschrieben, wenn die Funktion „Easy Search“ auf „OFF“ gesetzt ist.)

#### Zum Wechseln zu nachfolgenden Dateien

Drücken Sie wiederholt +.

(Wenn Sie die Taste im Stoppmodus gedrückt halten, können Sie fortlaufend zu den nächsten Dateien wechseln. Im fortlaufenden Suchmodus erkennt der IC-Recorder keine Titelmarkierungen.)

### Verwandtes Thema

- Wiedergabe des aufgenommenen Tons
- Hinzufügen einer Titelmarkierung
- Schnelles Finden des gewünschten Punktes (Easy Search)