# Fehlerbehebung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Der IC-Recorder lässt sich nicht einschalten.

- Der IC-Recorder ist ausgeschaltet. Schieben Sie den Schalter HOLD・POWER ON/OFF in die Richtung „POWER ON/OFF“, und halten Sie ihn länger als 1 Sekunde lang dort.
- Die Akkus/Batterien wurden mit falscher Ausrichtung der Pole eingelegt.

### Verwandtes Thema

- Einschalten
- Einsetzen von Akkus/Batterien