# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ein- oder Ausschalten der AVLS-Funktion (nur für europäische Modelle)

Wenn die AVLS-Funktion auf „ON“ gesetzt ist, leuchtet die „AVLS“-Anzeige und Sie können keinen Lautstärkepegel einstellen, der den festgelegten AVLS-Pegel überschreitet. Diese Funktion ist bei Kauf auf „ON“ gesetzt, aber Sie können die Funktion auch ausschalten.

1. Wählen Sie im Stopp- oder Wiedergabemodus im DISP/MENU die Option „AVLS“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „OFF“ (zum Ausschalten der AVLS-Funktion) oder „ON“ (zum Einschalten der AVLS-Funktion), und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
   Wenn Sie „OFF“ auswählen, wird die Meldung „AVLS OFF?“ zusammen mit einem akustischen Signal angezeigt. Wenn Sie „ON“ auswählen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „YES“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
   Wenn Sie die ausgewählte Einstellung aufheben möchten, wählen Sie in diesem Schritt „NO“.
4. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Hinweis

- Falls Sie Dateien eine bestimmte Zeit lang bei einer Lautstärke wiedergeben, die den angegebenen AVLS-Pegel übersteigt, wird „AVLS“ angezeigt. Des Weiteren wird im Menü „AVLS“ automatisch auf „ON“ gesetzt.
- Achten Sie bei Deaktivierung der AVLS-Funktion darauf, die Lautstärke nicht zu hoch einzustellen.
- Falls Sie für den oben genannten Zeitraum Kopfhörer verwenden, wird die AVLS-Funktion automatisch eingeschaltet, auch wenn Sie im Menü die Option „AVLS“ auf „OFF“ gesetzt haben.

### Verwandtes Thema

- Hinweise zur AVLS-Funktion (nur europäische Modelle)