# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Umschalten der Receiverempfindlichkeit des FM-Radios (nur ICD-PX333F)

Sie können beim Hören von FM-Radio die Receiverempfindlichkeit einstellen.

1. Wählen Sie im FM-Radioempfangsmodus im DISP/MENU die Option „DX/LOCAL“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „DX“ oder „LOCAL“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibung der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

DX:

Wählen Sie im Normalfall diese Einstellung.

(Standardeinstellung)

LOCAL:

Wenn es durch ein intensives elektrisches Feld im Bereich der Sendeantenne des Senders usw. zu Interferenzen oder Empfangsstörungen kommt, wählen Sie diese Einstellung.

#### Hinweis

- Wählen Sie „DX“, wenn der Empfangsstatus des IC-Recorders aufgrund eines schwachen Signals nicht gut ist.