# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Automatisches Starten der Aufnahme als Reaktion auf Ton – die VOR-Funktion

Sie können die VOR (Voice Operated Recording)-Funktion auf „ON“ einstellen, um die Aufnahme zu starten, sobald der IC-Recorder Ton empfängt, und um die Aufnahme zu unterbrechen, wenn kein Ton mehr festgestellt wird, sodass leere Passagen vermieden werden.

1. Wählen Sie im Stopp- oder Aufnahmemodus im DISP/MENU die Option „VOR“ aus, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „ON“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
   Beim Kauf des IC-Recorders ist „VOR“ auf „OFF“ eingestellt.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).
4. Drücken Sie REC/PAUSE.

   „VOR“ und „“ erscheinen auf dem Display.

   Die Aufnahme wird unterbrochen, wenn kein Ton mehr erkannt wird und „PAUSE“ blinkt. Die Aufnahme wird fortgesetzt, sobald der IC-Recorder wieder Ton erkennt.

#### Hinweis

- Die VOR-Funktion wird von den Umgebungsgeräuschen beeinflusst. Stellen Sie „Mic Sensitivity“ im Menü entsprechend den Aufnahmebedingungen ein. Wenn die Aufnahme auch nach dem Ändern der Einstellung „Mic Sensitivity“ nicht zufriedenstellend ist, oder wenn Sie eine wichtige Aufnahme machen müssen, setzen Sie „VOR“ im Menü auf „OFF“.
- Während der FM-Aufnahme ist die VOR-Funktion nicht in Betrieb (nur für ICD-PX333F).

#### Tipp

- Um die VOR-Funktion zu beenden, setzen Sie „VOR“ in Schritt 2 auf „OFF“.

### Verwandtes Thema

- Aufnahme von FM-Radiosendungen (nur ICD-PX333F)
- Verwendung des Menüs
- Auswählen der Mikrofonempfindlichkeit (Mic Sensitivity)