# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Hinweise zur AVLS-Funktion (nur europäische Modelle)

Mit der AVLS-Funktion (Automatic Volume Limiter System) können Sie bei Verwendung von Kopfhörern den Ton bei gemäßigtem Lautstärkepegel hören.

Die AVLS-Funktion beschränkt die maximale Lautstärke, um Hörschäden oder Ablenkung zu vermeiden und einen moderaten Lautstärkepegel beizubehalten.

### Wenn „AVLS“ auf „ON“ gesetzt ist

Wenn Sie einen Lautstärkepegel einstellen, der den festgelegten AVLS-Pegel überschreitet, blinkt die „AVLS“-Anzeige. Sie können die Lautstärke nicht auf einen Pegel über der Grenze einstellen.

#### Hinweis

- Beim Kauf des IC-Recorders ist „AVLS“ auf „ON“ eingestellt. Setzen Sie im Menü die Einstellung für „AVLS“ auf „OFF“, um diese Funktion zu deaktivieren und die Dateien in der ursprünglichen Lautstärke wiederzugeben.