# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Display während der Aufnahme

#### Hinweis

- In dem abgebildeten Fenster werden zur Veranschaulichung Anzeigen, Zahlen oder Elemente dargestellt. Das tatsächliche Fenster kann von dem hier dargestellten Fenster abweichen.

1. Animationsdisplay des Aufnahmevorgangs

   Zeigt mit einer Animation an, dass ein Aufnahmevorgang läuft.

2. Aufnahmeanzeige

   Wird angezeigt, während der IC-Recorder aufzeichnet.

3. VOR-Aufnahmeanzeige

   Erscheint, wenn „VOR“ im Menü auf „ON“ gesetzt ist.

4. Anzeige für Scene Select

   Zeigt die derzeit ausgewählte Szene an, die für die Aufnahme verwendet wird. Erscheint, wenn eine Szene festgelegt wird.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. LCF (Low Cut Filter)-Anzeige

   Erscheint, wenn „LCF(Low Cut)“ im Menü auf „ON“ gesetzt ist.

6. Anzeige der Mikrofonempfindlichkeit

   Zeigt die Mikrofonempfindlichkeit an, die im Menü eingestellt wurde.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Anzeige des Aufnahmemodus

   Wenn sich der IC-Recorder im Stopp- oder Aufnahmemodus befindet, wird hier der im Menü eingestellte Aufnahmemodus angezeigt. Befindet sich der IC-Recorder im Wiedergabemodus, so wird der aktuelle Aufnahmemodus angezeigt:

   SHQ: Monauraler Aufnahmemodus in sehr hoher Qualität (192kbps(MONO))

   HQ: Monauraler Aufnahmemodus in hoher Qualität (128kbps(MONO))

   SP: Monauraler Aufnahmemodus für normale Wiedergabe (48kbps(MONO))

   LP: Monauraler Aufnahmemodus für Langzeitwiedergabe (8kbps(MONO))