# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reduzieren von Rauschen bei der Aufnahme (LCF(Low Cut))

Dient zur Einstellung der LCF (Low Cut Filter)-Funktion, um eine niedrige Frequenz zu blockieren und Windgeräusche zu reduzieren. So können Sie eine Datei klarer und deutlicher aufnehmen.

1. Wählen Sie im Stopp- oder Aufnahmemodus im DISP/MENU die Option „Detail Menu“ und anschließend „LCF(Low Cut)“. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „ON“ oder „OFF“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

ON:

Die LCF-Funktion ist aktiviert.

OFF:

Die LCF-Funktion ist deaktiviert.

(Standardeinstellung)

#### Hinweis

- Während der FM-Aufnahme ist die LCF-Funktion nicht in Betrieb (nur für ICD-PX333F).

#### Tipp

- Wählen Sie zum Deaktivieren der LCF-Funktion in Schritt 2 „OFF“ aus.

### Verwandtes Thema

- Aufnahme von FM-Radiosendungen (nur ICD-PX333F)