# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Automatisches Einstellen eines FM-Senders (automatischer Suchlauf) (nur ICD-PX333F)

Das Kopfhörerkabel dient als FM-Antenne. Schließen Sie deshalb beim Hören von FM-Radio die Kopfhörer an die Buchse (Kopfhörerbuchse) an.

#### Hinweis

- Während des FM-Empfangs funktioniert weder die DPC-Funktion noch die Rauschunterdrückungsfunktion.

1. Wählen Sie im Stoppmodus DISP/MENU und anschließend „FM Radio“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

   Der IC-Recorder schaltet in den FM-Radiomodus.

2. Drücken Sie kurz DISP/MENU, damit die Cursor (, ) auf beiden Seiten der Frequenz in der oberen Zeile auf dem Display erscheinen.

   Mithilfe des Frequenzsuchlaufs können Sie nun auf dem IC-Recorder einen Radiosender einstellen.

3. Halten Sie – oder + gedrückt, bis sich die Frequenz im Display zu ändern beginnt.
   Der IC-Recorder durchsucht automatisch die Radiofrequenzen und hält an, wenn er einen Sender gut empfängt.
4. Drücken Sie zum Ausschalten des FM-Radios (Stopp).

#### Tipp

- Wenn kein Sender eingestellt werden kann, ändern Sie durch wiederholtes Drücken von – oder + die Frequenz schrittweise.

### Verwandtes Thema

- Umschalten der Tonausgabe des FM-Radios zwischen Lautsprecher und Kopfhörer (nur ICD-PX333F)
- Manuelles Einstellen eines FM-Radiosenders (manueller Suchlauf) (nur ICD-PX333F)