# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ein- oder Ausschalten des Signaltons (Beep)

Sie können den Signalton ein- oder ausschalten.

1. Wählen Sie im Stoppmodus im DISP/MENU die Option „Detail Menu“ und anschließend „Beep“ aus. Drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.

2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „ON“ oder „OFF“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).

#### Beschreibungen der Menüoptionen

Sie können eine der verfügbaren Menüoptionen auswählen.

ON:

Beim Bedienen des Geräts ist ein Signalton als Bestätigung zu hören oder es ist ein Fehler aufgetreten.

(Standardeinstellung)

OFF:

Der Signalton wird nicht ausgegeben.

#### Hinweis

- Das Alarmsignal ertönt auch dann, wenn Sie „Beep“ im Menü auf „OFF“ gesetzt haben.