# Fehlerbehebung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Meldungsliste

Befolgen Sie die unten aufgeführten Anweisungen, wenn die entsprechende Meldung im Display angezeigt wird.

#### HOLD

Alle Tastenfunktionen sind deaktiviert, da sich der IC-Recorder zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Bedienung im Status „HOLD“ befindet. Schieben Sie den Schalter HOLD•POWER ON/OFF in die Mitte, um den Status „HOLD“ des IC-Recorders aufzuheben.

(Siehe „Aufheben der HOLD-Funktion“.)

#### Low Battery

Die Akkus/Batterien sind leer. Ersetzen Sie die alten LR03-Alkalibatterien (Größe AAA) oder die alten Akkus durch neue.

(Siehe „Einsetzen von Akkus/Batterien“.)

#### Memory Card Error

Beim Einsetzen einer Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz ist ein Fehler aufgetreten. Nehmen Sie sie heraus und setzen Sie sie wieder ein. Falls dieses Memo weiter angezeigt wird, verwenden Sie eine neue Speicherkarte.

#### Memory Card Not Supported

- Die eingesetzte Speicherkarte wird nicht vom IC-Recorder unterstützt.

  (Siehe „Hinweise zu kompatiblen Speicherkarten“.)

- Die eingesetzte M2™-Karte wird nicht vom IC-Recorder unterstützt.

  (Siehe „Hinweise zu kompatiblen Speicherkarten“.)

#### Read Only Memory Card

Eine ausschließlich lesbare Speicherkarte wurde eingesetzt. Eine ausschließlich lesbare Speicherkarte kann mit dem IC-Recorder nicht verwendet werden.

#### Memory Card Locked

Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Eine schreibgeschützte Speicherkarte kann mit dem IC-Recorder nicht verwendet werden.

#### Memory Card Access Denied

Da die eingesetzte Speicherkarte mit einer Zugriffssteuerungsfunktion ausgestattet ist, können Sie diese nicht verwenden.

#### Memory Full

Die Restspeicherkapazität des IC-Recorders reicht nicht aus. Löschen Sie einige Dateien, bevor Sie die Aufnahme starten.

(Siehe „Löschen einer Datei“.)

#### File Full

Wenn sich im ausgewählten Ordner bereits die maximale Anzahl an Dateien befindet oder die maximale Anzahl der auf dem IC-Recorder gespeicherten Dateien das Maximum überschritten hat, können Sie keine neue Datei aufnehmen. Löschen Sie einige Dateien, bevor Sie die Aufnahme starten.

(Siehe „Löschen einer Datei“.)

#### File Damaged

Dateien können nicht wiedergegeben oder bearbeitet werden, da die Daten der ausgewählten Datei beschädigt sind.

#### Format Error

Der IC-Recorder kann nicht über den Computer eingeschaltet werden, weil keine Kopie der dazu benötigten Steuerdatei vorhanden ist. Formatieren Sie den IC-Recorder mit der Formatierungsfunktion im Menü. Formatieren Sie den IC-Recorder nicht mithilfe des Computers.

(Siehe „Formatieren des Speichers (Format)“.)

#### Process Error

- Der IC-Recorder konnte nicht auf den Speicher zugreifen. Nehmen Sie die Akkus/Batterien heraus, und legen Sie sie wieder ein.
- Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten und formatieren Sie den IC-Recorder über das Menü.

  (Siehe „Formatieren des Speichers (Format)“.)

- Der Dateiname hat die maximale Zeichenanzahl erreicht. Die Datei kann deshalb weder geteilt noch verschoben werden.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Während der Aufnahme oder der Wiedergabe wurde eine Speicherkarte eingesetzt.

Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, und setzen Sie sie wieder ein, wenn sich der IC-Recorder im Stoppmodus befindet.

#### Set Date&Time

Stellen Sie die Uhr ein. Andernfalls können Sie keinen Alarm einstellen.

(Siehe „Einstellen der Uhr über das Menü“.)

#### Track Marks are Full

Sie können bis zu 98 Titelmarkierungen für eine Datei einrichten. Löschen Sie nicht erwünschte Titelmarkierungen.

(Siehe „Löschen einer Titelmarkierung“.)

#### No File

Der ausgewählte Ordner enthält keine Dateien. Deshalb können Sie keine Dateien verschieben und den Alarm nicht einstellen usw.

#### No Track Marks

Es sind keine Titelmarkierungen vorhanden, wenn Sie Titelmarkierungen löschen oder eine Datei an allen Titelmarkierungsstellen teilen möchten.

#### Low Battery Level

Sie können den Speicher nicht formatieren bzw. nicht alle Dateien in einem Ordner löschen, weil die Betriebsdauer der Akkus bzw. der Batterie dafür nicht ausreicht. Ersetzen Sie die alten LR03-Alkalibatterien (Größe AAA) oder die alten Akkus durch neue.

(Siehe „Einsetzen von Akkus/Batterien“.)

#### Already Set

- Die ausgewählte Datei wurde bereits für die Alarmwiedergabe festgelegt. Wählen Sie die andere Datei.
- Sie haben den Alarm zur Wiedergabe einer Datei auf ein Datum und eine Uhrzeit eingestellt, die zuvor für eine andere Datei festgelegt wurden. Ändern Sie die Alarmeinstellung.

(Siehe „Wiedergabe einer Datei zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem Alarmsignal“.)

#### Past Date/Time

Sie haben für den Alarm eine Zeit eingestellt, die schon vergangen ist. Überprüfen Sie dies und stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein.

(Siehe „Wiedergabe einer Datei zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem Alarmsignal“.)

#### File Protected

Die ausgewählte Datei ist geschützt oder „Read only“ (schreibgeschützt). Sie können sie nicht löschen. Heben Sie den Schutz beim IC-Recorder auf oder heben Sie „Read only“ auf Ihrem Computer auf, um die Datei mit dem IC-Recorder zu bearbeiten.

(Siehe „Schützen einer Datei“.)

#### Settings are Full

Wurden bereits 30 FM-Sender im Speicher des IC-Recorders gespeichert, kann kein neuer FM-Sender voreingestellt werden (nur für ICD-PX333F).

(Siehe „Automatische Voreinstellung von FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)“ und „Manuelle Voreinstellung von FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)“.)

#### Set Add/Overwrite

„Add/Overwrite“ ist im Menü auf „OFF“ gesetzt. Sie können keine Aufnahme hinzufügen oder überschreiben.

(Siehe „Hinzufügen einer Aufnahme zu einer bereits aufgezeichneten Datei (Add)“ und „Überschreiben einer Aufnahme während der Wiedergabe (Overwrite)“.)

#### Unknown Data

- Diese Daten liegen nicht in einem Dateiformat vor, das vom IC-Recorder unterstützt wird. Der IC-Recorder unterstützt nur MP3-Dateien (.mp3).

  (Siehe „Design und technische Daten“.)

- Sie können keine Dateien abspielen, die urheberrechtlich geschützt sind.

#### Invalid Operation

- Sie können Dateien in einem -Ordner oder -Ordner weder teilen noch Titelmarkierungen in ihnen setzen.
- Falls eine Speicherkarte einen fehlerhaften Block aufweist, kann sie nicht beschrieben werden. Ersetzen Sie die aktuelle Speicherkarte durch eine neue.
- Die Funktion „Divide All Track Marks“ kann nicht verwendet werden, da sich eine Titelmarkierung innerhalb von 0,5 Sekunden von der Teilposition befindet.
- Die Funktion „Divide All Track Marks“ kann nicht verwendet werden, da sich eine Titelmarkierung innerhalb von 0,5 Sekunden vom Anfang oder Ende einer Datei befindet.
- Die Dateilänge beträgt weniger als 1 Sekunde; eine derart kurze Datei kann nicht geteilt werden.
- Die Funktion „Divide Current Position“ kann an einer Position innerhalb von 0,5 Sekunden vom Anfang oder Ende einer Datei nicht verwendet werden.
- Der Dateiname hat die maximale Zeichenanzahl erreicht. Die Datei kann deshalb weder geteilt noch verschoben werden.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Wenn sich im ausgewählten Ordner bereits 199 Dateien befinden oder die Gesamtzahl der auf dem IC-Recorder gespeicherten Dateien das Maximum überschreitet, können Sie keine Dateien teilen. Löschen Sie einige Dateien, bevor Sie eine Datei teilen.

(Siehe „Löschen einer Datei“.)

#### Same File Name Exists

Beim Teilen, Kopieren oder Verschieben einer Datei ist im Ordner bereits eine Datei mit demselben Dateinamen vorhanden.

#### No Memory Card

Beim Festlegen der Optionen „Select Memory“ oder „File Copy“ ist keine Speicherkarte im Speicherkartensteckplatz eingesetzt.

#### New File

Die gerade aufgenommene Datei hat die maximale Dateigröße erreicht (500 MB). Die Datei wird automatisch geteilt und die Aufnahme als neue Datei fortgesetzt.

#### Erased-too near Track Marks

Wenn sich innerhalb von 0,5 Sekunden von der Teilposition eine Titelmarkierung befindet, wird die Titelmarkierung automatisch gelöscht.

#### No operation with Memory Card

Sie können in einer Datei, die auf einer Speicherkarte gespeichert ist, keinen Alarm festlegen. Ändern Sie das Speichermedium des IC-Recorders in „Built-In Memory“.

(Siehe „Auswählen des Speichers“.)

#### AVLS

- Die Lautstärke des Wiedergabetons übersteigt den angegebenen AVLS-Pegel. Stellen Sie einen gemäßigten Lautstärkepegel ein.

  (Siehe „Hinweise zur AVLS-Funktion (nur europäische Modelle)“ und „Ein- oder Ausschalten der AVLS-Funktion (nur für europäische Modelle)“.)

- Sie spielen Dateien über Kopfhörer mit einer Lautstärke ab, die den angegebenen AVLS-Pegel für gewisse Zeit übersteigt. „AVLS“ ist im Menü automatisch auf „ON“ gesetzt.

  (Siehe „Hinweise zur AVLS-Funktion (nur europäische Modelle)“ und „Ein- oder Ausschalten der AVLS-Funktion (nur für europäische Modelle)“.)

#### Change Folder

Falls sich im Ordner oder keine Dateien befinden, werden keine Ordner auf dem Display angezeigt. Ein Ordner mit einer Datei wird angezeigt.

#### System Error

Ein oben nicht genannter Systemfehler ist aufgetreten. Nehmen Sie die Akkus/Batterien heraus, und legen Sie sie wieder ein.