# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Menüliste

In der folgenden Liste werden die Menüoptionen vorgestellt und erläutert, in welchem Betriebsmodus am IC-Recorder Änderungen im Menü erfolgen können.

- Add/Overwrite: Stoppmodus
  - Add: Hinzufügen einer Aufnahme zu einer bereits aufgezeichneten Datei (Add)
  - Overwrite: Überschreiben einer Aufnahme während der Wiedergabe (Overwrite)
- VOR: Stoppmodus, Aufnahmemodus

  Automatisches Starten der Aufnahme als Reaktion auf Ton – die VOR-Funktion

- DPC(Speed Control): Stoppmodus, Wiedergabemodus

  Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit – die Funktion DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: Stoppmodus, Wiedergabemodus

  Schnelles Finden des gewünschten Punktes (Easy Search)

- Alarm: Stoppmodus

  Wiedergabe einer Datei zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem Alarmsignal

- AVLS: Stoppmodus, Wiedergabemodus

  Ein- oder Ausschalten der AVLS-Funktion (nur für europäische Modelle)

- Protect: Stoppmodus

  Schützen einer Datei

- Divide: Stoppmodus
  - Divide Current Position: Stoppmodus

    Teilen einer Datei an der aktuellen Stelle

  - Divide All Track Marks: Stoppmodus

    Teilen einer Datei an allen Titelmarkierungsstellen

- Move & Copy: Stoppmodus
  - Move File: Stoppmodus

    Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner

  - File Copy: Stoppmodus

    Eine Datei in einen anderen Speicher kopieren

- Delete: Stoppmodus
  - Erase Track Mark: Stoppmodus

    Löschen einer Titelmarkierung

  - Erase All Track Marks: Stoppmodus

    Löschen aller Titelmarkierungen in einer ausgewählten Datei auf einmal

  - Erase All: Stoppmodus

    Löschen aller Dateien in einem Ordner

- Select Memory: Stoppmodus

  Auswählen des Speichers

- FM Radio(*): Stoppmodus

  Manuelles Einstellen eines FM-Radiosenders (manueller Suchlauf) (nur ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): im FM-Radioempfangsmodus (*)

  Automatische Voreinstellung von FM-Radiosendern (nur ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): im FM-Radioempfangsmodus (*), im FM-Radioaufnahmemodus (*)

  Umschalten der Receiverempfindlichkeit des FM-Radios (nur ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): im FM-Radioempfangsmodus (*)

  Umschalten der Suchempfindlichkeit (nur ICD-PX333F)

- Audio Output(*): im FM-Radioempfangsmodus (*), im FM-Radioaufnahmemodus (*)

  Umschalten der Tonausgabe des FM-Radios zwischen Lautsprecher und Kopfhörer (nur ICD-PX333F)

- Detail Menu: Stoppmodus, Wiedergabemodus, Aufnahmemodus
  - REC Mode:

    Auswahl des Aufnahmemodus (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Stoppmodus, Aufnahmemodus

    Auswählen der Mikrofonempfindlichkeit (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Stoppmodus, Aufnahmemodus

    Reduzieren von Rauschen bei der Aufnahme (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Stoppmodus

    Auswahl des Eingangsmodus (Select Input)

  - Continuous Play: Stoppmodus, Wiedergabemodus

    Wiederholen einer Datei

  - Noise Cut Level: Stoppmodus, Wiedergabemodus

    Reduzieren von Rauschen in der Tonwiedergabe und klarere Wiedergabe der menschlichen Stimme – die Funktion zur Rauschunterdrückung

  - LED: Stoppmodus

    Ein- oder Ausschalten der Betriebsanzeige (LED)

  - Language: Stoppmodus

    Einstellung der Display-Sprache

  - Date&Time: Stoppmodus

    Einstellen der Uhr über das Menü

  - Time Display: Stoppmodus

    Einstellen der Zeitanzeige (Time Display)

  - Beep: Stoppmodus

    Ein- oder Ausschalten des Signaltons (Beep)

  - Auto Power Off: Stoppmodus

    Einstellen der Ausschaltzeit für den IC-Recorder (Auto Power Off)

  - Format: Stoppmodus

    Formatieren des Speichers (Format)

* Nur für ICD-PX333F