# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wiedergabe des aufgenommenen Tons

1. Schieben Sie den Schalter HOLD・POWER ON/OFF auf die Position „POWER ON/OFF“, um den IC-Recorder einzuschalten, oder schieben Sie ihn in die Mitte, um den IC-Recorder aus dem HOLD-Status zu reaktivieren.
   Das Stoppmodus-Fenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie die wiederzugebende Datei.
   Wenn Sie keine Datei auswählen, wird die gerade aufgenommene Datei wiedergegeben.
3. Drücken Sie PLAY/STOP・ENTER.

   Die Wiedergabe beginnt, und die Betriebsanzeige () leuchtet grün.

4. Drücken Sie zur Einstellung der Lautstärke VOL –/+.

#### Hinweis

- Nur für Kunden in Europa:

  Wenn „AVLS“ im Menü auf „ON“ festgelegt ist und die Anzeige „AVLS“ leuchtet, können Sie die Lautstärke nicht höher als auf die angegebene AVLS-Stufe einstellen. Setzen Sie im Menü die Einstellung für „AVLS“ auf „OFF“, um diese Funktion zu deaktivieren und die Dateien in der ursprünglichen Lautstärke wiederzugeben.

#### Tipp

- Drücken Sie (Stopp), um die Wiedergabe zu stoppen.

### Verwandtes Thema

- Einschalten
- Aufheben der HOLD-Funktion
- Auswählen eines Ordners und einer Datei
- Verschiedene Bedienvorgänge während der Wiedergabe