# Fehlerbehebung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Der IC-Recorder funktioniert nicht, selbst wenn Sie eine beliebige Taste drücken.

- Die Akkus/Batterien sind schwach.
- Der IC-Recorder ist ausgeschaltet. Schieben Sie den Schalter HOLD・POWER ON/OFF in die Richtung „POWER ON/OFF“, und halten Sie ihn länger als 1 Sekunde lang dort.
- Die Funktion HOLD ist aktiviert. Schieben Sie den Schalter HOLD・POWER ON/OFF in Richtung Mitte.

### Verwandtes Thema

- Einschalten
- Aufheben der HOLD-Funktion