# Hinweise zur Bedienung

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Aufnahme mit einem externen Mikrofon

Sie können den Ton in Stereoqualität aufnehmen, wenn Sie ein Stereomikrofon an den IC-Recorder anschließen und den Aufnahmemodus auf „SHQ“ oder „HQ“ setzen. Sie können den Ton in Stereoqualität über Stereokopfhörer wiedergeben.

1. Schließen Sie im Stoppmodus des IC-Recorders ein externes Mikrofon () an die Buchse (Mikrofon) an.

   „Select Input“ erscheint auf dem Display. Stellen Sie „Select Input“ im Menü ein, wenn es nicht angezeigt wird.
2. Drücken Sie – oder + zur Auswahl von „MIC IN“, und drücken Sie dann PLAY/STOP・ENTER.
3. Drücken Sie zum Verlassen des Menümodus (Stopp).
4. Drücken Sie REC/PAUSE, um die Aufnahme zu starten.

   Das eingebaute Mikrofon wird automatisch ausgeschaltet.

   Wenn der Eingangspegel nicht hoch genug ist, stellen Sie am IC-Recorder die Einstellung „Mic Sensitivity“ ein.

   Bei einem Plug-in-Power-Mikrofon wird das Mikrofon über den IC-Recorder automatisch mit Strom versorgt.

#### Hinweis

- Prüfen Sie nach dem Anschluss die Tonqualität des Gesprächs und den Aufnahmepegel, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
- Falls der Signalton eines Telefons oder ein Wählton aufgenommen wird, kann das Gespräch mit einem niedrigeren Klangpegel aufgezeichnet werden. Starten Sie in diesem Fall die Aufnahme nach dem Gesprächsbeginn.
- Je nach Art des Telefons oder abhängig von den Leitungsbedingungen funktioniert unter Umständen die VOR-Funktion nicht.
- Sony übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Unannehmlichkeiten, selbst dann nicht, wenn ein Gespräch mit dem IC-Recorder nicht aufgezeichnet werden kann.

#### Tipp

- Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme (Stopp).
- Mit einem monoauralen Elektret-Kondensatormikrofon (nicht mitgeliefert) können Sie Ton von einem Festnetz- oder Mobiltelefon aufzeichnen. Wie die Verbindung herzustellen ist, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Mikrofon nach.

### Verwandtes Thema

- Auswählen der Mikrofonempfindlichkeit (Mic Sensitivity)
- Auswahl des Eingangsmodus (Select Input)