# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Visualizzazione quando è impostata la funzione HOLD

#### Nota

- La finestrella mostrata sopra visualizza indicazioni, numeri o voci solo a scopo illustrativo. La finestrella effettiva potrebbe variare rispetto a quelle mostrate qui.

1. Messaggio visualizzato quando la funzione HOLD è impostata su “ON”.

   “HOLD” viene visualizzato per circa 3 secondi, quando si fa scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso “HOLD”.

### Argomento correlato

- Come evitare operazioni accidentali (HOLD)
- Sblocco della funzione HOLD