# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Registrazione con un microfono esterno

Quando si collega un microfono stereo al registratore IC e la modalità di registrazione è impostata su “SHQ” o “HQ”, è possibile registrare l’audio in stereo. È possibile riprodurre l’audio in stereo mediante le cuffie stereo.

1. Collegare un microfono esterno () alla presa mentre il registratore IC si trova nella modalità di arresto.

   “Select Input” viene visualizzato nella finestrella del display. Qualora “Select Input” non venga visualizzato, impostare la relativa funzione nel menu.
2. Premere – o + per selezionare “MIC IN”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.
4. Premere REC/PAUSE per avviare la registrazione.

   Il microfono incorporato viene escluso automaticamente.

   Qualora il livello in ingresso non sia sufficientemente alto, regolare l’impostazione “Mic Sensitivity” sul registratore IC.

   Se si collega un microfono con alimentazione di tipo “plug-in”, l’alimentazione viene fornita automaticamente al microfono dal registratore IC.

#### Nota

- Dopo aver effettuato il collegamento, verificare la qualità audio della conversazione e il livello di registrazione prima di avviare la registrazione.
- Qualora vengano registrati il trillo del telefono o il segnale di linea libera, la conversazione potrebbe venire registrata con un livello audio più basso. In questo caso, avviare la registrazione dopo che la conversazione è iniziata.
- La funzione VOR potrebbe non essere utilizzabile a seconda del tipo di telefono o della condizione della linea telefonica.
- Sony non si assume responsabilità di alcun tipo per eventuali inconvenienti, anche qualora non si riesca a registrare una conversazione utilizzando il registratore IC.

#### Suggerimento

- Per arrestare la registrazione, premere (stop).
- È possibile utilizzare un microfono-cuffia a condensatore a elettrete (non in dotazione) per registrare l’audio proveniente da un telefono fisso o da un telefono cellulare. Per ulteriori informazioni su come effettuare il collegamento, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il microfono.

### Argomento correlato

- Selezione della sensibilità del microfono (Mic Sensitivity)
- Selezione della modalità di ingresso (Select Input)