# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Design e caratteristiche tecniche

#### Capacità (capacità disponibile all’utente)

4 GB (circa 3,60 GB = 3.865.470.566 byte)

Una piccola quantità delle memoria interna viene utilizzata per la gestione dei file, e pertanto non è disponibile come memoria di massa per l’utente.

#### Numero massimo di cartelle (per unità)

400 cartelle

#### Numero massimo di file (per cartella)

199 file

#### Numero massimo di file (per unità)

4.074 file (quando sono presenti 21 cartelle in un’unità).

#### Gamma di frequenze

SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz

HQ: 75 Hz - 17.000 Hz

SP: 75 Hz - 14.000 Hz

LP: 75 Hz - 3.500 Hz

#### Formati file compatibili

MP3 (*1)

Velocità in bit: 32 kbps - 320 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR))

Frequenze di campionamento: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Estensione file: .mp3

#### Velocità di trasmissione e frequenze di campionamento per file MP3 registrati in ciascuna modalità di registrazione

SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps

HQ: 44,1 kHz, 128 kbps

SP: 44,1 kHz, 48 kbps

LP: 11,025 kHz, 8 kbps

#### Gamma di frequenze per la ricezione radio FM (*2)

87,50 MHz - 108,00 MHz

FI 128 kHz

#### Antenna FM (*2)

Antenna nel cavo delle cuffie stereo

#### Altoparlante

Circa 28 mm di diametro

#### Ingresso/Uscita

Presa per microfono (minijack stereo)

ingresso con alimentazione di tipo “plug-in”, livello minimo in ingresso 0,6 mV

Presa per cuffie (minijack stereo)

uscita per cuffie con impedenza di 8 Ω - 300 Ω

Connettore USB (jack mini-B USB)

Compatibile USB ad alta velocità

Alloggiamento per schede di memoria Memory Stick Micro™(M2™)/microSD

#### Controllo della velocità di riproduzione (DPC)

Da 2,00 volte a 0,50 volte la velocità normale

#### Potenza di uscita

300 mW

#### Requisiti di alimentazione

Due batterie alcaline LR03 (formato AAA) (in dotazione): 3,0 V CC

Due batterie ricaricabili NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (non in dotazione): 2,4 V CC

#### Temperatura di esercizio

5 °C - 35 °C

#### Dimensioni (l/a/p) (parti sporgenti e controlli esclusi) (JEITA) (*3)

Circa 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Peso (JEITA) (*3)

Circa 74 g, incluse due batterie alcaline LR03

#### Accessori in dotazione

Vedere la “Guida rapida” in dotazione con il registratore IC utilizzato.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

*1 È supportata anche la riproduzione di file MP3 registrati mediante il registratore IC. Non tutti i codificatori sono supportati.

*2 ICD-PX333F Solo

*3 Valore misurato mediante lo standard della JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Tempo di registrazione massimo (*1)(*2)

Il tempo di registrazione massimo di tutte le cartelle è il seguente.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Memoria incorporata

44 h. 40 m.

Scheda di memoria

2 GB: 22 h. 20 m.

4 GB: 44 h. 40 m.

8 GB: 89 h. 25 m.

16 GB: 178 h.

32 GB: 357 h.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Memoria incorporata

67 h. 5 m.

Scheda di memoria

2 GB: 33 h. 30 m.

4 GB: 67 h. 5 m.

8 GB: 134 h.

16 GB: 268 h.

32 GB: 536 h.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Memoria incorporata

178 h.

Scheda di memoria

2 GB: 89 h. 25 m.

4 GB: 178 h.

8 GB: 357 h.

16 GB: 715 h.

32 GB: 1.431 h.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Memoria incorporata

1.073 h.

Scheda di memoria

2 GB: 536 h.

4 GB: 1.073 h.

8 GB: 2.147 h.

16 GB: 4.294 h.

32 GB: 8.589 h.

(h.: ore/m.: minuti)

*1 Quando si intende registrare continuativamente per un periodo di tempo prolungato, potrebbe essere necessario sostituire le batterie con due batterie nuove durante la registrazione. Per i dettagli sulla durata della batteria, vedere “Durata della batteria”.

*2 Il tempo di registrazione massimo riportato nel presente argomento rappresenta esclusivamente un riferimento e può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della scheda.