# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Regolazione della velocità di riproduzione: la funzione DPC (Digital Pitch Control)

È possibile regolare la velocità di riproduzione in un intervallo compreso tra 0,50 volte e 2,00 volte quella normale. Il file viene riprodotto con delle tonalità naturali, grazie a una funzione di elaborazione digitale.

1. In modalità di arresto o di riproduzione, selezionare DISP/MENU - “DPC(Speed Control)”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “ON”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Durante la riproduzione, premere – o + per regolare la velocità di riproduzione.

   La velocità viene ridotta in decrementi di 0,05 volte (da ×0.50 a ×1.00).

   La velocità viene aumentata in incrementi di 0,10 volte (da ×1.00 a ×2.00).

   Se si tiene premuto ciascun pulsante, è possibile modificare la velocità in modo continuo.

   All’acquisto del registratore IC, la velocità di riproduzione è impostata su “×0.70”.

#### Nota

- La funzione di riduzione del rumore non è operativa se “DPC(Speed Control)” è impostato su “ON”.

#### Suggerimento

- Per tornare alla velocità di riproduzione normale, selezionare “OFF” al punto 2.