# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Spegnimento

1. Far scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso “POWER ON/OFF” e mantenerlo in posizione fino alla visualizzazione di “Power Off”.
   Il registratore IC è spento.

#### Suggerimento

- Quando il registratore IC è in modalità di arresto e lo si lascia inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, si attiva la funzione di spegnimento automatico (al momento dell’acquisto del registratore IC, il periodo di tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento automatico è impostato su “10min”).

### Argomento correlato

- Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga (Auto Power Off)
- Accensione