# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Riproduzione ripetuta di una sezione specificata (ripetizione A-B)

1. Durante la riproduzione premere A-B per specificare il punto di inizio A.
   “A-B B?” viene visualizzato.
2. Premere di nuovo A-B per specificare il punto di fine B.
   “A-B” viene visualizzato e la sezione specificata viene riprodotta ripetutamente.

#### Nota

- Non è possibile impostare i punti A e B in prossimità dell’inizio o della fine di un file, e di marcatori del brano.

#### Suggerimento

- Per annullare la riproduzione ripetuta A-B e tornare alla riproduzione normale, premere di nuovo PLAY/STOP・ENTER.
- Per arrestare la riproduzione ripetuta A-B, premere (stop). Il registratore IC viene arrestato, ma l’impostazione della ripetizione A-B resta attiva. Per annullare l’impostazione della ripetizione A-B, premere di nuovo (stop).
- Per cambiare il segmento specificato per la riproduzione ripetuta A-B, premere di nuovo A-B durante la riproduzione ripetuta A-B per specificare un nuovo punto di inizio A. Specificare quindi un nuovo punto di fine B, come al punto 2.

### Argomento correlato

- Riproduzione ripetuta di un file